9003产品说明

该产品包含一个±30°的倾角传感器和磁传感器

罗盘部分：

研发粗测精度在1-2度，后续生产校准需要保证水平来校准

使用：使用modbus命令来操作。

1.下开机命令 2.下开始校准命令 3.保证磁传感器水平转1圈，用时在1分钟 4.下结束校准命令 5.下查询角度命令（campval）可查看角度 6.下关机命令后罗盘部分不工作

以上命令在compass modbus命令使用说明.pdf

倾角部分参数：

参考之前100T方案